**SZŠ KROMĚŘÍŽ – VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH UČEBEN**

**STAVEBNÍ ÚPRAVY**

## INVESTOR

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČ: 708 91 320

zastoupený Odborem investic Krajského úřadu

## STAVEBNĚ TECHNICKÝ POPIS

**Přístavba knihovny**

Jednopodlažní přístavba knihovny SZŠ je navržena k objektu **A - tělovýchova** v severovýchodním nezastavěném rohu mezi šatnami studentů a bytem školníka. Půdorysné rozměry přístavby budou cca 10,125 x 10,540 m, výškově a tvarově bude přístavba navazovat na stávající objekt tělocvičny s bytem školníka.

Přístavba knihovny bude založena stejným způsobem jako stávající budova - na ž.b. pilotách a monolitických základových pasech. Nadzemní část bude provedena ze železobetonových sloupů a průvlaků stropních (střešních) desek. Obvodové zdivo bude z  keramických cihelných bloků se zateplovacím systémem ETICS a stěrkovou fasádní omítkou. Vnitřní omítka bude vápenná štuková + malba. Podlaha bude z velkoplošné keramické dlažby. Okna budou plastová s  trojsklem. Vnitřní dveře do místnosti knihovny budou hliníkové s  požadovanou požární odolností (knihovna bude tvořit samostatný požární úsek).

V místnost knihovny SZŠ budou provedeny instalace TZB (technického zařízení budov) - ústřední vytápění, vzduchotechnika - klimatizace, elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá, zdravotně technické instalace pro umývadlo.

**Stavební úpravy ve stávajícím objektu A – tělovýchovy**

Ve stávajícím objektu A – tělovýchovy (v prostorách původní galerie a posilovny) jsou navrženy stavební úpravy pro vybudování speciální učebny ve 2.NP a k tomu nezbytného hygienického zařízení v 1.NP - bezbariérové WC a úklidová komora a ve 2.NP - WC ženy.

Stavebně dispoziční úpravy budou provedeny pomocí sádrokartonových příček a vnitřních dveří, dále budou osazeny prosklená zvukotlumící okna mezi vlastní tělocvičnou a novými prostorami speciální učebny ve 2.NP . Dále budou v učebně v severovýchodní obvodové stěně osazena nová plastová okna (do vybouraného otvoru v obvodové cihelné stěně nad střechou bytu školníka). Nové únikové dveře z 1.NP do venkovního prostoru z objektu A - tělovýchovy budou hliníkové zasklené bezpečnostním sklem. Tyto nové dveře budou současně vstupními dveřmi do nové knihovny SZŠ.

Po instalacích TZB budou nově provedeny nášlapné vrstvy podlah (keramická dlažba) v nových místnostech včetně nebytné úpravy podkladních vrstev a dále budou upraveny vnitřní a vnější omítky (vč. zateplení) včetně maleb. V Hyg. zařízení budou keramické obklady stěn,

V nových místnostech v 1.NP a 2.NP budou provedeny nezbytné instalace TZB - ústřední vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá a zdravotně technické instalace hygienického zařízení včetně napojení na kanalizaci vně objektu.